**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Назначение:** высокоэффективное многофункциональное моющее средство 3Д-клин с дезинфицирующим эффектом предназначено для удаления сильных загрязнений и неприятного запаха с различных поверхностей (кафеля, фаянса, бетона, металла, пластика, линолеума и т.д.) в помещениях, на кухнях, в туалетах, а также для мытья и дезодорации холодильных камер, мусорных ведер (контейнеров), накопительных баков автономных туалетов.

**Область применения:** гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, пищевая и перерабатывающая промышленность, медицинские учреждения, детские учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты ветнадзора; мобильные туалетные кабины, бытовые биотуалеты, дачные и садовые автономные туалеты с накопительной емкостью

**Потребительские свойства:** синергетическое тройное действие: удаление загрязнения, нейтрализация неприятных запахов, дезинфицирующий эффект предотвращает развитие гнилостных процессов и газообразования абсолютно безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при правильном применении; не вызывает коррозии металлов эффективно работает в воде любой жесткости

**Рекомендации по применению:**

Мытье и дезодорация, поверхностей в помещениях, на кухнях, в туалетах.

Приготовить 0,15-2%-ый раствор средства (15-200 мл средства на 10 л воды) в зависимости от степени загрязнения, нанести на загрязненную поверхность с помощью губки, салфетки или щетки и смыть. При сильных загрязнениях или неприятных запахах рекомендуется использовать 3-5% раствор средства (300-500 мл средства на 10 л воды) и выдерживать раствор средства на обрабатываемой поверхности на 5 – 20 минут, а затем смыть.

Мытье и дезодорация холодильных камер.

Разморозить холодильник. Приготовить 0,15-2%-ый раствор средства (15-200 мл средства на 10 л воды) в зависимости от степени загрязнения, нанести на загрязненную поверхность с помощью губки, салфетки или щетки и смыть. При сильных загрязнениях или неприятных запахах рекомендуется оставить рабочий раствор средства на обрабатываемой поверхности на 5 – 20 минут, а затем смыть.

Мытье и дезодорация приемных баков (объемом 10 – 200 л) автономных туалетов накопительного типа и мусорных ведер (контейнеров).

Опорожненный бак или мусорный контейнер промывают 0,5-2%-ым раствором средства (50 – 200 мл средства на 10 л воды). Отработанный раствор сливают в канализационную систему. В концентрации до 0,5% смыв средства не обязателен.

**Характеристика 3D-клин:** прозрачная, бесцветная или слабоокрашенная жидкость с запахом лимона; рН-нейтральный (7,5±1,0) состав: неионогенные ПАВ, четвертичные аммониевые соединения, связывающие запах добавки, натуральные терпеновые масла средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо

**Меры предосторожности:** при работе со средством необходимо пользоваться защитными резиновыми перчатками; при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой

**Фасовка:** пластиковые емкости объемом 1; 5 и 20 л

**Условия хранения:** Хранить в закрытом виде в упаковке производителя в местах, недоступных детям при температуре не выше 30°C; не допускать хранения под открытым солнцем. Срок годности 2 года.