**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
многофункционального нейтрального жидкого моющего средства АКТИВ**

**Назначение:** средство предназначено для мытья умеренно загрязненных поверхностей из любых материалов (нержавеющая сталь, алюминий и его сплавы, стекло, пластик, мрамор, резина, ПВХ, окрашенные и деревянные поверхности, текстильные материалы) вручную способом протирания, погружения и замачивания.

Рекомендовано для пищевого оборудования, посуды, тары, емкостей, разделочных столов, торгового оборудования, транспортных средств, холодильников, стен, полов, окон. Применяется для пенной мойки с использованием пеногенератора.

Также может использоваться для стирки белья вручную.

**Область применения:** гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, объекты различных отраслей пищевой промышленности (молочной, мясо-, рыбоперерабатывающей, пивобезалкагольной, кондитерской, хлебопекарной и т.д.), лечебно-профилактические учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты ветнадзора.

**Потребительские свойства:** многофункциональность: обработка различных поверхностей, мытье посуды и стирка белья; экономично в использовании; хорошее пенообразование и моющие свойства; безопасно для человека, обрабатываемых объектов и окружающей среды; не содержит красителей; не раздражает кожу рук даже при длительном использовании; эффективно работает в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:** рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала; мытье поверхностей: рекомендуемая степень разбавления 15-70 мл средства на 10 л воды; мытье посуды вручную: рекомендуемая степень разбавления 30-80 мл средства на 10 л воды; мытье пищевого оборудования: 100-200 мл средства на 10 л воды; стирка белья вручную: 20-30 мл на 4 кг сухого белья; рабочий интервал температур +5°С – +80°С.

**Характеристика продукта:** прозрачная вязкая бесцветная жидкость; состав: анионные и неионогенные ПАВ, эмульгаторы и комплексообразователи, консервант; рН 1%-го водного раствора 6,5±1,2; средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Меры предосторожности:** при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой; при длительной работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

**Фасовка:** пластиковые емкости объемом 1; 5; 30 и 200 л.

**Условия хранения:** температура не выше 40°С; не допускать хранения под открытым солнцем; хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах недоступных детям; в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать; гарантийный срок хранения 2 года.