**Инструкция по применению**

**Назначение:** моющее средство Антей-Автомат предназначено для автоматической и ручной мойки щелочестойких поверхностей, таких как пищевое оборудование термической обработки, оборотная пищевая тара, детали машин и оборудования, строительные конструкции после пожара, канализационные стоки при удалении жировых отложений. Может использоваться в барботажных ваннах, струйных мойках и аппаратах высокого давления.

**Область применения:**гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, объекты различных отраслей промышленности (пищевые производства, машиностроение и др.), лечебно-профилактические учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства

**Преимущества Антей-Автомат**

* моющее средство обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами.
* рабочий интервал температур от +5°С до +80°С.
* не повреждает поверхность обрабатываемых изделий при правильном применении.
* эффективно работает в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:**

* рекомендуемая степень разбавления 300-500 мл средства на 10 л воды.
* оптимальная температура применения +40°С ... +60°С.
* средство нельзя смешивать с кислотами и средствами, их содержащими.
* не применять для мытья алюминия и меди.
* при концентрации 0.3% и менее смыв водой не требуется.

**Внешний вид:**прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета.

**Состав:** щелочь, щелочные соли, эмульгаторы и комплексообразователи. Уровень рН 1%-го водного раствора 11.0±1.5

**Меры предосторожности:**

* при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками.
* при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками.
* при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.
* средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Условия хранения:**

* температура не выше 30°С; не допускать хранения под открытым солнцем.
* хранить в закрытом виде в упаковке производителя, отдельно от кислот.
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.
* гарантийный срок хранения 2 года