**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Назначение:** Применяется для очистки различных поверхностей, стойких к воздействию щелочей (металл, пластик, стекло, керамика и т.п.) и оборудования термической обработки (промышленные печи, духовки, грили, фритюрницы, коптильные камеры, термокамеры, котлы для варки). Применяется для мытья калориферов, вентиляции, сильно загрязненных (жиры, масла, остатки нефтепродуктов) поверхностей в цехах, строительных конструкций после пожара.

**Сфера применения:** гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, объекты пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерская, хлебопекарная, молочная, мясо-, рыбоперерабатывающая, пивобезалкогольная и т. д.), медицинские учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

**Преимущества:**

* обладает хорошим пенообразованием и высокой моющей способностью;
* рабочий интервал температур от +5°С до +80°С;
* не повреждает поверхность обрабатываемых изделий при правильном применении;
* эффективно работает в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:**

* используют 2-5% раствор средства, наносят на поверхность щеткой или пеногенератором, выдерживают 5-20 минут, затем смывают водой;
* не применять АНТЕЙ-ПЕНА ПЛЮС для мытья оборудования из алюминия и цветных металлов.

**Характеристика продукта:**

* прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета;
* рН 1%-го водного раствора 12.0±1.5;
* средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Состав:** щелочи, щелочные соли, неионогенные ПАВ, эмульгатор и комплексообразователи, ингибитор коррозии.

**Меры предосторожности:**

* при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;
* при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;
* при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.

**Условия хранения:**

* температура хранения не выше 30°С; не допускать хранения под открытым солнцем;
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать;
* гарантийный срок хранения 2 года.