**Инструкция по применению Лайт-Автомат**

**Назначение:** низкопенное жидкое моющее средство ЛАЙТ-АВТОМАТ (Спецсинтез) предназначено для мытья всех видов посуды, оборотной стеклотары, кухонного оборудования и т.п. с применением посудомоечных и бутыломоечных машин различных типов.

**Область применения:** объекты общественного питания; предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерской, хлебопекарной, молочной, виноводочной, пивобезалкогольной, мясо-, рыбо-, птицеперерабатывающей и т.п.).

**Потребительские свойства:**

* низкопенное средство;
* эффективно удаляет белковые и жиромасляные загрязнения;
* рабочий интервал температур от + 15°С до +95°С;
* не оставляет налетов и разводов на внутренних поверхностях машин после длительного использования;
* при правильном применении не повреждает поверхность обрабатываемых изделий;
* может использоваться в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:**

* не требует изменения стандартных программных настроек посудомоечных машин;
* рекомендуемые концентрации: 70-120 мл средства на 100 литров воды;
* рекомендуется использовать ополаскиватель на заключительной стадии мойки;
* не смешивать с кислотными компонентами.

**Характеристика ЛАЙТ-АВТОМАТ:** прозрачная, светло-коричневая жидкость; рН 1%-го водного раствора 10,5±1,6; средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Состав:** щелочь, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, комплексоны, диспергаторы.

**Меры предосторожности:** при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками; при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой.

**Фасовка:** пластиковые емкости объемом 1 и 5 литров.

**Условия хранения:** температура хранения не выше 30°С; не допускать хранения под открытым солнцем; хранить в закрытом виде в упаковке производителя отдельно от кислот, в местах недоступных детям; в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать; гарантийный срок хранения 2 года.