**Инструкция по применению ЛАЙТ-БЛЕСК-К**

**Назначение:**концентрированный ополаскиватель для финишной обработки всех видов посуды, оборотной стеклотары, кухонного оборудования и т.п. при мойке автоматическим способом.

**Область применения:**объекты общественного питания; предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерской, хлебопекарной, молочной, виноводочной, пивобезалкогольной, мясо-, рыбо-, птицеперерабатывающей и т.п.).

**Потребительские свойства:**

* способствует быстрому высыханию посуды и устранению подтеков.
* придает посуде блеск.
* предотвращает образование водного камня.
* нейтрализует остатки основного моющего средства.
* рабочий интервал температур от +15°С до +95°С.
* не оставляет налетов и разводов на внутренних поверхностях машин после длительного использования.
* может использоваться в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:**

* не требует изменения стандартных программных настроек посудомоечных машин.
* рекомендуемые концентрации: 50-100 мл средства на 100 литров воды.

**Характеристика продукта:**

* прозрачная, желтоватокоричневая жидкость.
* состав: ПАВы, лимонная кислота, консервант.
* рН 1% р-ра ср-ва 4,0 ± 1,5.
* средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Меры предосторожности:**при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.

**Условия хранения:**

* температура не выше 30°С; не допускать хранения под открытым солнцем.
* хранить в закрытом виде в упаковке производителя.
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.
* гарантийный срок хранения 2 года.