**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Область применения**

Применяется на предприятиях молочной, мясной, пивобезалкогольной, дрожжевой, кондитерской, крахмало-паточной, сыродельной, рыбоперерабатывающей и другой пищевой промышленности, на производствах кетчупов и майонезов, на предприятиях общественного питания и агропромышленного комплекса.

**Преимущества:**

* высокое пенообразование
* эффективно удаляет минеральные отложения, пивной и молочный камень, масложировые отложения
* экономично, работает в воде любой жесткости
* безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при соблюдении рекомендаций по применению

**Рекомендации по применению:**

* рабочий раствор средства 1-5%концентрации нанести на поверхность вручную или с использованием специального оборудования. Оставить на 2-5 минут, в зависимости от степени загрязнения.
* температура рабочего раствора от +15° до +60°С.
* при мойке методом замачивания время воздействия может быть увеличено до 30 минут.
* не допускать высыхания средства на поверхности, после окончания мойки тщательно смыть водой.
* не допускать смешивания со щелочными компонентами.

**Характеристика МУРЕНА-1:**

* прозрачная жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета.
* состав: неорганические и органические кислоты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии.
* рН 1%-го водного раствора 1,9.
* средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Меры предосторожности:**

* при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками.
* при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.

**Условия хранения:**

* температура не выше 35°С; не допускать хранения под открытым солнцем.
* хранить в закрытом виде в упаковке производителя, отдельно от кислот.
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.
* гарантийный срок хранения 2 года.