**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Назначение:** концентрированнное щелочное моющее средство СПЕЦ-АКТИВ-Д предназначено для удаления комплексных органических загрязнений: масложировых, белковых, почвенных, сажи, копоти с поверхностей из различных материалов: нержавеющей стали, деревянных и окрашенных поверхностей, стекла, пластика, керамики, гранита. Применяется также для пенной мойки пищевого оборудования, посуды, тары, емкостей, разделочных столов, торгового оборудования, холодильников, стен, полов, в т.ч. перед дезинфекцией вышеуказанных объектов.

**Область применения:**применяется для пенной мойки пищевого оборудования, посуды, тары, емкостей, разделочных столов, торгового оборудования, холодильников, стен, полов, в т.ч. перед дезинфекцией вышеуказанных объектов на предприятиях пищевой промышленности (мясо- и рыбоперерабатывающая, молочная, кондитерская, хлебопекарная и т.д.), объектах ветнадзора (птицефабрики, свиноводческие комплексы), предприятиях торговли, общественного питания и в быту.

**Потребительские свойства:**

* средство совместимо с дезинфицирующими средствами, содержащими ЧАСы; не требует смывания перед дезинфекцией;
* эффективно удаляет сложные белковые, жиромасляные и др. загрязнения;
* хорошее пенообразование и моющие свойства;
* безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при правильном применении;
* эффективно работает в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:**

* рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала за исключением алюминия;
* для мытья умеренно загрязненных поверхностей – 20-50 мл средства на 10 л воды
* для мытья сильно загрязненных поверхностей – 50-300 мл средства на 10 л воды;
* для мытья посуды и пищевого оборудования – 50-300 мл средства на 10 л воды;
* рекомендуемая температура раствора 20 – 80°С;
* после обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, требуется смывание моющего средства водой, в остальных случаях этого не требуется;
* не применять для мытья алюминия;
* Смывание средства перед дезинфекцией средствами, содержащими ЧАСы не требуется.

**Характеристика СПЕЦ-АКТИВ-Д:**

* прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета;
* состав: неионогенные ПАВ, щелочь, щелочные соли, эмульгатор, ингибитор коррозии и комплексообразователь;
* рН 1%-го водного раствора 10,0±1,5;
* средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Меры предосторожности:**

* при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;
* при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой.

**Условия хранения:**

* температура не выше 35°С;
* хранить в закрытом виде в упаковке производителя отдельно от кислот, в местах недоступных детям;
* не допускать хранения под открытым солнцем;
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать;
* гарантийный срок хранения 2 года.