**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТОК-МАСТЕР**

**Область применения:** гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, лечебно-профилактические учреждения любого профиля, детские (дошкольные, школьные) учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия любого профиля (системы общественного питания, пищевые производства), может использоваться населением в быту.

**Состав:**щелочь, неионогенные ПАВ и комплексон; уровень рН средства 13,0±1,0.

**Осбенности:**

* Устраняет неприятные запахи
* Подходит для прочистки стальных, чугунных, медных и пластиковых труб.
* Экономично в использовании.
* Идеально для профилактики засоров у водостоков ванн и умывальников.

**Способ применения**

* Залить 200-250 мл средства СТОК-МАСТЕР в сливное отверстие.
* Оставить на 60-90 минут, после чего промыть сток большим количеством воды.

**Предупреждение:** СТОК-МАСТЕР - едкое щелочное моющее средство. Может привести к химическим ожогам. Работать только в резиновых перчатках.

**Меры предосторожности**

* Средство пожаробезопасно.
* Избегать попадания в глаза и на кожу.
* При попадании в глаза промыть большим количеством чистой воды.
* Не смешивать со средствами содержащими кислоты.

**Условия хранения**

* Хранить в закрытой виде.
* Хранить в недоступном для детей месте.
* Хранить при температуре от 0 до +40С.
* Срок годности – 2 года.