**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТОР-ХС**

**Назначение:** профессиональное моющее средство для удаления комплексных загрязнений (органические загрязнения, жиры, отработанные масла, нефтяные фракции, сажа, копоть, и т.п.). Предназначено для автоматической и ручной мойки щелочестойких поверхностей с применением барботажных ванн, струйных моек. ТОР-ХС оптимальное моющее средство для обезжиривания перед цинкованием.

**Область применения:** авторемонтные мастерские, металлургическое производство, трубопрокатные заводы, гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, объекты пищевго производства и тяжелого машиностроения, лечебно-профилактические учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

**Потребительские свойства:**

* обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами;
* рабочий интервал температур от +5°С до +85°С;
* не повреждает поверхность обрабатываемых изделий при правильном применении;
* эффективно работает в воде любой жесткости.

**Рекомендации по применению:**

* рекомендуемая степень разбавления от 1:10 до 1:100;
* не допускать высыхания средства на обрабатываемой поверхности;
* оптимальная температура применения +40°С - +85°С;
* не смешивать с кислотами и средствами, их содержащими;
* не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и сплавов их содержащих;
* при концентрации 0,3% и менее смыв водой не требуется.

Средство можно использовать для прочистки канализационных труб в соответствии с дополнительной инструкцией по использованию моющих средств серии ТОР.

**Характеристика ТОР-ХС:** прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета; рН 1%-го водного раствора 11,5±1,7; средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

**Состав:** щелочь, комплексообразователи, диспергаторы, стабилизатор.

**Меры предосторожности:**

* при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;
* при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;
* при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой.

**Фасовка:** пластиковые емкости объемом 5 и 20 литров.

**Условия хранения:**

* температура хранения не выше 40°С; не допускать хранения под открытым солнцем;
* хранить в закрытом виде в упаковке производителя;
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать;
* гарантийный срок хранения 2 года.