**Инструкция по применению**

**Назначение**

Средство Мурена 3 предназначено для мойки пищевого оборудования, удаления солевых, органических и грибково-бактериальных налетов, наружной мойки поверхностей технологического оборудования, танков, емкостей, варочных форм, камер душирования, инструментов, мойки полов, вручную или с использованием пеногенератора, распылителя, стационарного пенного комплекса.

**Область применения**

Применяется на предприятиях мясо- и рыбоперерабатывающей, молочной, масложировой, сыродельной, пивобезалкогольной, ликероводочной, винодельческой, дрожжевой, кондитерской, крахмало-паточной, и другой пищевой промышленности, на производствах кетчупов и майонезов, на предприятиях общественного питания и агропромышленного комплекса.

**Преимущества:**

* высокое пенообразование.
* эффективно удаляет минеральные отложения, пивной и молочный камень, масложировые отложения.
* рабочие растворы обладают умеренным бактерицидным действием.
* экономично, работает в воде любой жесткости.
* безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при соблюдении рекомендаций по применению.

**Рекомендации по применению:**

* рабочий раствор средства 1-6% концентрации нанести на поверхность щеткой, распылителем или пеногенератором, оставить для воздействия на 3-5 минут, затем растереть щеткой.
* при сильном загрязнении обработку повторить.
* обработка методом замачивания проводится раствором 3-6% концентрации при температуре от +30° до +70°С. Время воздействия зависит от степени загрязнения.
* остатки средства тщательно смыть с поверхности водой.
* не допускать смешивания со щелочными компонентами.

**Характеристика продукта:**

* прозрачная жидкость светло-желтого цвета
* состав: неорганические и органические кислоты, неионогенные и катионные ПАВ, ЧАС
* рН 1%-го водного раствора 1,9
* средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо

**Меры предосторожности:**

* при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками
* при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой

**Условия хранения:**

* температура не выше 35°С; не допускать хранения под открытым солнцем
* хранить в закрытом виде в упаковке производителя, отдельно от кислот
* в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать
* гарантийный срок хранения 2 года